
Forgalmazott műanyag ajtóink, ablakaink:






Főbb tulajdonságai:

* 5 légkamrás "A" kategóriás műanyag ablakprofil 70mm vastag tok és szárny UV stabilizátoros műanyag keverékből a sárgulás ellen
* MACO alapbiztonsági vasalat
* résszellőző és hibásműködésgátló
* 2 vagy 3 rétegű üvegezéssel
* Választható színekben

Kiváló választás lehet panel lakásoknál és családi házaknál egyaránt.



**Az ablakcsalád kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik. Minőségi német alapanyagok felhasználásával, gyártott nyílászárók, harmonikus vonalvezetés, keskeny látható felületek, tagolt letörések és lágy lekerekítések jellemzik a profilfelületeket.**



***Brügmann AD 73 műanyag ablak, megfizethető ár, jó minőség.***

***Elérhető ár, jó minőség! Egyenes szárny!***

**Nyílászáró paraméterek**  
Alaptok:  
5 légkamrás, 73 mm beépítési mélység  
Külső burok: 100% UV stabil Ral 9016 / fehér  
Belső váz: nagy keménységű újrahasznosított mag  
Egyenes szárnyú profil:  
5 légkamrás, 73 mm beépítési mélység, egyenes vonalvezetés  
Külső burok: 100% UV stabil Ral 9016 / fehér  
Belső váz: nagy keménységű újrahasznosított mag  
Üveg típusok:  
2 rétegű üveg: Ug=1,0 W/m2K  
4 float - 16 - 4 lowe + Ar - ez azt jelenti, hogy két 4 mm vastag üveg között 16 mm légrés található argon gázzal töltve a jobb hőszigetelő tulajdonságért.  
3 rétegű üveg: Ug=0,67 W/m2K  
4 lowe - 12 - 4 float - 12 - 4 lowe + Ar - ez azt jelenti, hogy 4 mm vastag üvegek között két, egyenként 12 mm-es légrés található argon gázzal töltve a jobb hőszigetelő tulajdonságért  
Fontosabb adatok:  
Gyártási hely: Magyarország  
Alapanyag: BRÜGMANN AD, ütközőtömítéses rendszer, a BRÜGMANN /// SALAMADER csoport tagja  
Beépítési mélység: 73 mm  
Merevítés: Horganyzott acél típusmerevítés  
Gumitömítés: fehér profil színnél: szürke, fóliás profiloknál: fekete  
Ablak vasalat: Winkhaus, alap kiemelés gátló, mechanikus résszellőző, hibás-működtetés gátló  
Ajtó: Ütközőtömítés az alap 20 mm-es aluküszöbhöz, gumitömítéssel  
Kilincsek: Alumínium, Hoppe vagy azzal egyenértékű, alapesetben fehér pórszórt festéssel  
Ajtópánt: Egyenként 120 kg teherbírással, Class, Roto vagy azzal egyenértékű, alapesetben fehér porszórt festéssel.